**Załącznik nr 2**

**Nr postępowania: WYPAS-10/2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Opis wymaganego parametru** | **TAK/NIE** | **WSKAZAĆ** |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 | Model |  |  |
| 3 | Rok produkcji |  |  |
| 4 | Przyczepa o ładowności minimum 5 300 kg |  |  |
| 5 | Wymiar skrzyni ładunkowej o wartościach minimalnych wewnątrz: 5 900 mm (długość) x 2 200 mm (szerokość) x 1 500 mm (wysokość) |  |  |
| 6 | Powierzchnia ładunkowa min. 13,5 m |  |  |
| 7 | Zawieszenie tandem |  |  |
| 8 | Podłoga antypoślizgowa, wodoodporna |  |  |
| 9 | Dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika |  |  |
| 10 | Postojowy hamulec ręczny |  |  |
| 11 | Drzwi boczne ułatwiające dostęp do zwierząt |  |  |
| 12 | Instalacja oświetlenia 12V |  |  |
| 13 | Stelaż pod plandekę z plandeką |  |  |
| 14 | Rampa tylna pokryta antypoślizgowym materiałem |  |  |
| 15 | Rozkładane barierki boczne, ułatwiające załadunek zwierząt |  |  |
| 16 | Możliwość naprawy co najmniej w jednym punkcie serwisowym w promieniu 100 km od miejsca dostawy lub Wykonawca będzie świadczył usługę serwisu mobilnego |  | Podać adres serwisu: |